贵州省家居清洁剂产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

卫生洁具清洗剂每批次产品抽取样品不少于6个独立包装，且总量不少于6kg或6L，其中2/3作为检验样品，1/3作为备用样品。玻璃清洗剂每批次产品抽取样品不少于4个独立包装，且总量不少于2kg或2L，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。厨房油污清洁剂、厨房油垢清洗剂，每批次产品抽取样品不少于4个独立包装，且总量不少于8kg或8L，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。地毯清洗剂每批次产品抽取样品不少于4个独立包装，且总量不少于2kg或2L，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

2 检验依据

**表1 厨房油污清洁剂**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 35833—2018 |
| 2 | 碱度 | GB/T 35833—2018 |
| 3 | pH值 | GB/T 35833—2018 |
| 4 | 腐蚀量 | GB/T 35833—2018 |
| 5 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173—2008 |

**表2厨房油垢清洗剂**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | QB/T 4348—2012 |
| 2 | 碱度 | QB/T 4348—2012 |
| 3 | pH值 | QB/T 4348—2012 |
| 4 | 腐蚀量 | QB/T 4348—2012 |
| 5 | 去污力 | QB/T 4348—2012 |

**表3卫生洁具清洗剂**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度 | GB/T 21241—2007  GB/T 21241—2022 |
| 2 | 表面活性剂含量 | GB/T 21241—2007 |
| 总有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 3 | 腐蚀性 | GB/T 21241—2007  GB/T 21241—2022 |

**表4地毯清洗剂**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| 1 | 稳定性 | QB/T 4526-2013 |
| 2 | 总活性物含量 | QB/T 4526-2013 |
| 3 | PH 值 | QB/T 4526-2013 |
| 4 | 总五氧化二磷 | QB/T 4526-2013 |
| 5 | 去污比值 | QB/T 4526-2013 |

**表5玻璃清洗剂**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面张力 | GB/T 22237—2008 |
| 2 | pH值 | QB/T 4086—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21241—2022卫生洁具清洗剂

GB/T 21241—2007卫生洁具清洗剂

GB/T 35833—2018 厨房油污清洁剂

QB/T 4086—2010 玻璃清洗剂

QB/T 4348—2012 厨房油垢清洗剂

QB/T 4526-2013地毯清洗剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。