贵州省儿童家具产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品，当1件样品不足检测量需求时，每批次产品可抽取样品4件，其中2件作为检验样品，2件作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | | | | | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构安全 | 边缘及尖端 | | | | GB 28007—2011 |
| 2 | 突出物 | | | | GB 28007—2011 |
| 3 | 孔及间隙 | | | | GB 28007—2011 |
| 4 | 折叠机构 | | | | GB 28007—2011 |
| 5 | 翻门、翻板 | | | | GB 28007—2011 |
| 6 | 封闭式家具 | | | | GB 28007—2011 |
| 7 | 力学性能试验 | 椅凳类 | 稳定性试验 | 向前倾翻、无扶手侧向倾翻、凳任意方向倾翻试验 | GB 28007—2011 | |
| 8 | 向后倾翻试验 | GB 28007—2011 | |
| 9 | 扶手椅侧向倾翻试验 | GB 28007—2011 | |
| 10 | 强度和耐久性试验 | 座面椅背联合静态载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 11 | 扶手侧向静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 12 | 扶手垂直向下静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 13 | 椅腿向前静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 14 | 椅腿侧向静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 15 | 座面冲击试验 | GB 28007—2011 | |
| 16 | 椅背冲击试验 | GB 28007—2011 | |
| 17 | 跌落试验 | GB 28007—2011 | |
| 18 | 塑料座面附加冲击试验 | GB 28007—2011 | |
| 19 | 底座静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 20 | 力学性能试验 | 桌台类 | 稳定性试验 | 垂直加载稳定性试验 | GB 28007—2011 | |
| 21 | 有抽屉桌台稳定性试验 | GB 28007—2011 | |
| 22 | 强度和耐久性试验 | 连接件试验 | GB 28007—2011 | |
| 23 | 高桌台防脱离试验 | GB 28007—2011 | |
| 24 | 主桌面垂直静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 25 | 副桌面垂直静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 26 | 水平静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 27 | 桌面垂直冲击试验 | GB 28007—2011 | |
| 28 | 桌腿跌落试验 | GB 28007—2011 | |
| 29 | 柜类 | 稳定性试验 | 搁板稳定性试验 | GB 28007—2011 | |
| 30 | 有推拉件的小柜稳定性试验 | GB 28007—2011 | |
| 31 | 至少有一个推拉件的大柜稳定性试验 | GB 28007—2011 | |
| 32 | 有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验 | GB 28007—2011 | |
| 33 | 强度和耐久性试验 | 连接件试验 | GB 28007—2011 | |
| 34 | 挂柜防脱离试验 | GB 28007—2011 | |
| 35 | 隔板支承件强度试验 | GB 28007—2011 | |
| 36 | 挂衣棍支承件强度试验 | GB 28007—2011 | |
| 37 | 顶板和底板静载荷试验 | GB 28007—2011 | |
| 38 | 结构和底架强度试验 | GB 28007—2011 | |
| 39 | 推拉件强度试验 | GB 28007—2011 | |
| 40 | 推拉件防脱离试验 | GB 28007—2011 | |
| 41 | 单层床 | | 床铺面冲击试验 | GB 28007—2011 |
| 42 | 床铺面耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 43 | 沙发 | | 座面耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 44 | 弹簧床垫 | | 床垫铺面耐久性试验 | GB 28007—2011 |
| 45 | 其他 | | | | GB 28007—2011 |
| 46 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 | | | | GB 28007—2011 |
| 47 | 表面涂层可迁移元素（锑） | | | | GB 28007—2011 |
| 48 | 表面涂层可迁移元素（砷） | | | | GB 28007—2011 |
| 49 | 表面涂层可迁移元素（钡） | | | | GB 28007—2011 |
| 50 | 表面涂层可迁移元素（镉） | | | | GB 28007—2011 |
| 51 | 表面涂层可迁移元素（铬） | | | | GB 28007—2011 |
| 52 | 表面涂层可迁移元素（铅） | | | | GB 28007—2011 |
| 53 | 表面涂层可迁移元素（汞） | | | | GB 28007—2011 |
| 54 | 表面涂层可迁移元素（硒） | | | | GB 28007—2011 |
| 55 | 纺织面料游离甲醛 | | | | GB/T 2912.1—2009 |
| 56 | 纺织面料可分解芳香胺 | | | | GB/T 17592—2011 |
| 57 | 皮革游离甲醛 | | | | GB/T 19941.1—2019  GB/T 19941.2—2019 |
| 58 | 皮革可分解芳香胺 | | | | GB/T 19942—2019 |
| 59 | 塑料邻苯二甲酸酯 | | | | GB/T 22048—2015  GB/T 22048—2022 |
| 60 | 阻燃性能 | | | | | GB 17927.1—2011  GB 17927.2—2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第二批）的公告》中的《贵州省儿童家具产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。