# 贵州省火灾报警器产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

点型感温火灾探测器、点型感烟火灾探测器每批次产品抽取样品2只，其中1只作为检验样品，1只作为备用样品。

2 检验依据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | 检测方法 |
| 一 | 点型感温火灾探测器 | | |
| 1 | 一般要求 | 感温元件的位置 | GB 4716-2005 |
| 2 | 报警确认灯 | GB 4716-2005 |
| 3 | 辅助设备连接 | GB 4716-2005 |
| 4 | 可拆卸探测器监视 | GB 4716-2005 |
| 5 | 出厂设置改变 | GB 4716-2005 |
| 6 | 标志 | | GB 4716-2005 |
| 二 | 点型感烟火灾探测器 | | |
| 1 | 一般要求 | 报警确认灯 | GB 4715-2005 |
| 2 | 辅助设备连接 | GB 4715-2005 |
| 3 | 可拆卸探测器 | GB 4715-2005 |
| 4 | 出厂设置 | GB 4715-2005 |
| 5 | 防止外界物体侵入性能 | GB 4715-2005 |
| 6 | 标志 | | GB 4715-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4716-2005 点型感温火灾探测器

GB 4715-2005 点型感烟火灾探测器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第二批）的公告》中的《贵州省火灾报警器产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。