**附录H**

**经确认的检定项目表**

# 第1页，共1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **开展检定项目名称** | **测量范围** | **不确定度/准确度等级/最大允许误差** | **依据检定规程编号** |
| 1 | 电力电压互感器 | 交流一次电压/交流二次电压：  （500/、220/、110/、35/）kV/100/V  （35、10、6）kV/100V  比值差*f*：±（0.000～10.000）%  相位差：±（0.000～108.000）' | 0.2级及以下等级 | JJG 1189.4  测量用互感器第4部分：  电力电压互感器 |
| 电力电流互感器 | 交流一次电流/交流二次电流：  （0.1～5）kA/（5A，1A）  比值差*f*：±（0.000～10.000）%  相位差：±（0.000～108.000）' | 0.2(S)级及以下等级 | JJG 1189.3  测量用互感器第3部分：  电力电流互感器 |

考评员（签名）：

考核组长（签名）： 被考核机构负责人（签名）：