|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动气象站  气压传感器 | （500～1100）hPa | MPE：±0.3 hPa | JJG（气象）001  《自动气象站气压传感器》检定规程 |
| 2 | 数字式气压计 | （500～1100）hPa | MPE：±0.3 hPa | JJG 1084  《数字式气压计》  检定规程 |
| 3 | 自动气象站铂电阻温度传感器 | 气温：  （-50～+50）℃  地温：  （-50～+80）℃ | 气温：±0.2℃  地温：±0.3℃ | JJG（气象）002  《自动气象站铂电阻温度传感器》检定规程 |
| 4 | 自动气象站湿度传感器 | （10～98）%RH | MPE：  ±4 %RH(≤80 %RH)  ±8 %RH(＞80 %RH) | JJG（气象）003  《自动气象站湿度传感器》检定规程 |
| 5 | 轻便三杯风向风速表 | （0.1～30.0）m/s | ±(0.5m/s+0.02v)  （注：v为标准风速） | JJG 431  《轻便三杯风向风速表》检定规程 |
| 6 | 自动气象站风速传感器 | （0.1～30.0）m/s | ±(0.5m/s+0.03v)  （注：v为指示风速） | JJG（气象）004  《自动气象站风向风速传感器》检定规程 |
|  | 以下空白 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |