|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆式摩擦系数测定仪 | 0～1.5 | MPE:±0.04 | JJG(交通)053  摆式摩擦系数测定仪检定规程 |
| 2 | 逆反射测量仪 | 逆反射标志测量仪（0.1～1999） |  | JJF 1809  逆反射测量仪  校准规范  JJF 1796  逆反射标准器  校准规范 |
| 逆反射标线测量仪（0.1～1999） |  |
| 突起路标测量仪  （0.1～1999） |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |